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TEXTO DE ESPECIFICAÇÃO · ARCHISOUND
Texto de especificação · Casalis Leevn
Memória descritiva · caderno de encargos · mapa de quantidades
	Os campos entre parênteses retos [ ] completam-se com os dados do projeto. Quando um parágrafo apresenta opções, mantém-se apenas a que corresponde à solução adotada e eliminam-se as restantes. Os valores são os da base de dados archisound e coincidem com os das fichas técnicas e da calculadora archisound. O documento destina-se a ser copiado para a memória descritiva, o caderno de encargos e o mapa de quantidades do projeto.



1. Memória descritiva
Texto justificativo para integrar na memória descritiva do projeto de arquitetura ou do projeto de condicionamento acústico.
Condicionamento acústico
Para controlo do tempo de reverberação de [espaço], prevê-se a aplicação de painéis acústicos têxteis absorventes do tipo Casalis Leevn, numa área total de [ ] m², distribuída conforme as peças desenhadas. A área de absorção resulta do projeto de condicionamento acústico, da responsabilidade de técnico habilitado, para o tempo de reverberação de referência exigido pelo Regulamento dos Requisitos Acústicos dos Edifícios (Decreto-Lei n.º 96/2008), quando aplicável, ou pelo objetivo definido para a utilização do espaço.
Constituição
Cada painel é constituído por um caixilho de alumínio com 50 mm de espessura e cantos retos, um núcleo absorvente de lã mineral e uma capa amovível e lavável em tecido tridimensional de 99,4 % Trevira CS (poliéster) e 0,6 % elastano. O painel tem 60 mm de espessura, 65 mm depois de montado, e é revestido com tecido em [uma | duas] faces. Medidas: largura de 30 a 105 cm e comprimento até 500 cm, por medida. Cor: [cor da coleção].
Desempenho acústico
Classe A de absorção sonora, com coeficiente de absorção sonora ponderado αw = 0,90 (EN ISO 11654, a partir de ensaio em câmara reverberante segundo a EN ISO 354).
Reação ao fogo
O painel tem classificação de reação ao fogo B-s2,d0 (EN 13501-1), válida para o painel fixado diretamente a um suporte da classe A2-s1,d0 ou melhor, sem caixa de ar. Nas montagens suspensas ou com caixa de ar, a classe confirma-se com o fabricante antes da aprovação do material.
Montagem
[Opção A · parede]
Na parede, com dois suportes superiores e fixação magnética na base, o que permite retirar o painel para limpeza da capa.
[Opção B · painel horizontal suspenso]
Suspenso da laje por quatro cabos de aço reguláveis em altura. A fixação faz-se sempre à laje, nunca ao teto falso.
[Opção C · divisória suspensa]
Na vertical, presa por cabos de aço ao teto e ao pavimento, nos mesmos alinhamentos verticais.
[Opção D · divisória autoportante, biombo ou divisória de secretária]
Sobre pés de base, em biombo de três painéis unidos por fechos, ou fixada ao tampo da mesa por perfil de base.
Síntese
Painéis acústicos têxteis Casalis Leevn, classe A (αw 0,90), 65 mm montados, tecido de poliéster Trevira CS, reação ao fogo B-s2,d0, em [ ] m² de [parede | teto | divisórias].
2. Caderno de encargos
Artigo [n.º] · Painel acústico têxtil absorvente
Descrição. Fornecimento e montagem de painéis acústicos têxteis absorventes do tipo Casalis Leevn, ou equivalente previamente aprovado pela fiscalização, com caixilho de alumínio, núcleo de lã mineral e capa amovível em tecido tridimensional, cantos retos, revestidos em [uma | duas] faces, na cor [ ], com as dimensões indicadas nas peças desenhadas, incluindo acessórios de fixação, trabalhos de preparação e limpeza final.
Quadro de desempenho exigido. O painel cumpre, no mínimo, os valores seguintes.
	Característica
	Valor exigido
	Norma de ensaio
	Documento comprovativo

	Classe de absorção sonora
	A
	EN ISO 11654
	Relatório de ensaio

	Coeficiente de absorção sonora ponderado αw
	≥ 0,90
	EN ISO 11654
	Relatório de ensaio

	Ensaio de absorção sonora em câmara reverberante
	coeficiente de absorção sonora prático αp por banda de oitava, 125 a 4000 Hz
	EN ISO 354
	Relatório de ensaio

	Reação ao fogo
	B-s2,d0, no campo de aplicação do relatório
	EN 13501-1
	Relatório de classificação

	Espessura do painel montado
	65 mm
	—
	Ficha técnica do fabricante

	Caixilho
	alumínio, 50 mm
	—
	Ficha técnica do fabricante

	Núcleo absorvente
	lã mineral
	—
	Ficha técnica do fabricante

	Tecido
	99,4 % Trevira CS (poliéster) e 0,6 % elastano
	—
	Ficha técnica do fabricante

	Capa
	amovível e lavável
	—
	Ficha técnica do fabricante

	Tecido sem substâncias nocivas
	certificação Oeko-Tex Standard 100
	Oeko-Tex Standard 100
	Certificado



Equivalência. Admite-se produto equivalente desde que cada valor do quadro seja demonstrado pelo documento comprovativo indicado. Quando há norma de ensaio, o valor é medido segundo essa norma, em relatório de laboratório acreditado. A demonstração é feita antes da aprovação do material pela fiscalização.
Execução. A montagem segue o guia de instalação do tipo de montagem adotado. A fixação adapta-se ao suporte (betão, alvenaria, gesso cartonado ou madeira). Nas montagens suspensas, os pontos de fixação ficam na laje ou na estrutura, nunca no teto falso. Os painéis ficam nivelados, alinhados e sem vincos na capa. Na montagem e no manuseamento usam-se luvas de tecido, para não manchar a capa.
Receção. Verificação da coleção, da cor e do lote de fabrico de todos os painéis, das dimensões, do nivelamento, da firmeza das fixações e do estado das capas. Os painéis da mesma cor provêm, sempre que possível, do mesmo lote, porque pode haver ligeiras diferenças de tom entre lotes.
Garantias. As do fabricante para os painéis e acessórios; as do empreiteiro para a montagem, nos termos legais.
Documentação. Ficha técnica, relatório de ensaio de absorção sonora (EN ISO 354), relatório de classificação de reação ao fogo quando exigido e instruções de manutenção.
[Opção · integração]
Integração no painel de [interruptores | tomadas | luminárias | colunas de som | ecrã], a confirmar com o fabricante antes da encomenda.
3. Mapa de quantidades
Capítulo: Arquitetura · Revestimentos e acabamentos interiores.
Unidade: un. Critério de medição: por painel, identificado por coleção, cor, dimensões, número de faces revestidas e tipo de montagem. Em alternativa, por área de painel (m²), medida pelas dimensões exteriores do caixilho.
	Art.
	Designação
	Un.
	Qt.

	[ ]
	Painel acústico têxtil Casalis Leevn, ou equivalente, [largura × comprimento] cm, [uma | duas] faces, cor [ ], montagem [ ], incluindo fixações, conforme caderno de encargos
	un.
	[ ]

	[ ]
	Idem, por área de painel (alternativa à medição por unidade)
	m²
	[ ]



	Os painéis da mesma coleção, cor, dimensões e montagem agrupam-se numa só linha.



Valores da base de dados archisound, iguais aos das fichas técnicas. Reação ao fogo: relatório de classificação Warringtonfire 19737D (2019), publicado pela Casalis. Os valores declarados são os do fabricante e podem ser alterados por ele; convém confirmar a versão em vigor antes de prescrever.
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